XXVI. ročník soutěže hasičských družstev v klasickém požárním útoku
O HORECKÝ POHÁR
5. září 2026 v Kosteleckých Horkách od 10.30 hodin
PROPOZICE
Termín a místo konání:
· 5. září 2026 v Kosteleckých Horkách v prostoru hřiště (příjezd bude značen)
Prezence:
· Děti - 10.00 – 10.30 hodin – družstva dětí příjezd do 10.30 hod
· Muži a ženy - 10.00 – 13:30.00 hodin – družstva mužů a žen mohou přijíždět až do 13:30hod
Zahájení soutěže: 10.30 hodin (pořadí – děti mladší a děti starší,), soutěž mužů a žen: zahájení 14 hodin (pořadí – sport smíšeně, klasický požární útok)
· Vyhlášení výsledků v kategorii dětí proběhne před zahájením soutěže mužů a žen.
Startovné:
· Muži a ženy… 350 Kč
· Děti… 250 Kč
Závazné přihlášky a dotazy e-mailem nebo telefonicky do 5. září 2026 na:
· E-mail: hasici.khorky@seznam.cz
· Jan Starý, tel.: 725228843 , Pavel Kňourek , tel.: 776067033
Soutěž je vypsána v kategoriích mužů, žen i dětí. Oprava možná pouze na základě uznaného
protestu, podání protestu možné nejpozději do 10 min. po útoku. 
Startovní pořadí dětí -> dle dohody družstev, pořadí soutěží mužů a žen dle příjezdu a pořadí zaprezentování. Soutěž je jednokolová, při malém počtu družstev v kat. mužů a žen dvoukolová.
Pro družstva mužů a žen v kategorii SPORT je vypsána samostatná kategorie, kde je provedení útoku libovolné.



PRAVIDLA SOUTĚŽE MUŽŮ V KATEGORII „KLASICKÝ POŽÁRNÍ ÚTOK“
· Počet soutěžících v družstvu max. 8 (v kat. mužů můžou startovat i smíšená družstva)
· Dopravní a útočné vedení se bude postupně rozkulovat a rozkládat 
· Příprava na základně 5 minut
· Stroj pouze tovární výroby (PS 8, PS 12), bez úprav bez nástavce sacího hrdla (náběhového klínu). Při startu útoku může být stříkačka nastartována.
· Přetlakový ventil je povinný (dodá pořadatel). 
· Zákaz upravených nebo vakuových vývěv. Průměr trubky vývěvy 10 x 1 mm. Bude prováděna předstartovní kontrola strojů.
· Sání z podzemní nádrže (káď v úrovni terénu) na 2 savice: 2 x 2,6m o  110 mm s klasickým šroubením.
· Sací vedení musí být před ponořením do kádě sešroubováno
·  Dopravní vedení na 3 hadice typu „B“: min. šíře přeložené hadice 113 mm, délka hadice min. 19 m
· Útočné vedení na 2 x 2 hadice typu „C“: min. šíře přeložené hadice 79 mm, délka hadice min. 19 m
· Proudnice vlastní terče: plechovky měření času: elektronická časomíra
· Výstroj: pracovní nebo zásahový stejnokroj, přilby, uzavřená obuv je povinná, vysoká pracovní obuv je doporučena 
· opasky povinné pouze pro útočné proudy 


PRAVIDLA SOUTĚŽE MUŽŮ A ŽEN – „SPORT“
➤ Soutěžní disciplína v kategorii muži i ženy se provádí na:
– 2 hadice B75
– 4 hadice C52
➤ V kategorii žen může běžet 1 muž na pozici:
– strojník
– náběr
– koš
➤ Půjčování soutěžících je možné systémem 5 + 2.
➤ Čas přípravy – 5 minut.
➤ Na přípravném platě bude delegát soutěže, který bude namátkově kontrolovat:
– nářadí
– soupisky soutěžících
➤ Po ukončení přípravy k provedení požárního útoku musí mezi ozuby spojek projít list papíru.
➤ Na stroji nejsou povoleny úpravy typu:
 nalepený koberec
– jiný nalepený nebo přidaný materiál
➤ Je povolen klíč nebo půlklíč na hadice.
➤ Po převzetí základny rozhodčím jsou zakázány úpravy na základně bez svolení rozhodčího.
➤ Během přípravy i před zahájením požárního útoku může být motorová stříkačka nastartovaná.
➤ Koš musí být našroubován před ponořením sacího vedení do vody. Pokus je platný i tehdy, spadne-li koš do vodního zdroje a bude následně našroubován na savici před ponořením do vody.
➤ Savice bez koše se nesmí dotknout vodní hladiny.
➤ Čára stříkání je nedotknutelná po celou dobu útoku.
➤ V případě chybného startu má družstvo možnost jednoho opakovaného.

PRAVIDLA SOUTĚŽE DĚTÍ
· V požárním útoku soutěží 8 členů družstva. 
· Příprava na základně je stanovena na 5 minut.
· Organizátor určí, zda se provádí 1 nebo 2 pokusy.
· Do hodnocení se započítává lepší pokus. 
· 2 savice A110, délka 1,6 m,  110 mm
· Hadice 2 x B75 a 4x C52 musí být izolované a v předepsané délce:
B75 = min. délka: 9,5 m, min. plošná šíře: 113 mm
C52 = min. délka: 9,5 m, min. plošná šíře: 79 mm 
· Přetlakový ventil dodává pořadatel a je jednotný pro všechna družstva.
· Na motorové stříkačce nesmí být provedeny úpravy odporující bezpečnosti práce nebo technickým podmínkám výrobce.
· Nejsou povoleny doplňky, které by mohly ovlivnit bezpečnost soutěžících, zakázány jsou zejména hroty, vysoké držáky a jiné nebezpečné úpravy. 

Pozn. Dle dohody s pořadatelem bude k dispozici možnost zapůjčení hasičské stříkačky pro všechny kategorie.  
